|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Servicio/Proyecto** | **Recarga Nacional Pre-Producción** | | |
| **Información de la Empresa** | | | |
| Empresa | Entel | | Integral Solutions SRL |
| País | Bolivia | | Bolivia |
| Ciudad | La Paz | | La Paz |
| Dirección | Av. 16 de julio Ed. Plaza | | Calle 31 Achumani |
| **Información Comercial** | | | |
| Nombre Contacto |  | |  |
| Departamento |  | |  |
| Correo electrónico |  | |  |
| Teléfono Oficina |  | |  |
| Teléfono móvil |  | |  |
| **Información soporte técnico** | | | |
| Nombre Contacto | Sebastian Sanjinez | | Ismael Limachi Contreras |
| Departamento | OyM Red Central de IP, Datos y Plat. | | TIC |
| Correo electrónico | ssanjine@entel.bo | | Ktrask\_u\_loyola@hotmail.com |
| Teléfono Oficina | +59122141010 | | +591-221-48110 |
| Teléfono móvil | +591272550345 | | +591-735-85307 |
| Grupo de soporte | ITnet\_LatAm@entel.bo | |  |
| **Información Gateway VPN** | | | |
| Marca y modelo | Juniper SSG 550M | | Cisco Router 2911 |
| Versión Software | 6.3.0r3.0 (Firewall+VPN) | | Cisco IOS Version 15.0(1)M4 |
| Dirección IP | 200.87.142.110 | | 200.119.196.209 |
| **Atributos IKE Proposal Phase 1** | | | |
| Encryption Scheme | IKE | | Cumple |
| Hashing Algorithm | SHA-1 | | Cumple |
| Encryption Algorithm (cifrado) | 3DES | | Cumple |
| Authentication Method | Preshared-Key | | Cumple |
| Preshared-Key | T3mqn&nsq4 | | Cumple |
| Diffie-Hellman Group | Group 2 | | Cumple |
| Mode (Initiator) | Main (ID Protection) / Aggressive | | Main |
| IKE Lifetime [s] | 86400 | | Cumple |
| **Atributos IPSEC Phase 2** | | | |
| IPSEC Mode | | Tunnel | Cumple |
| Encapsulation | | ESP | Cumple |
| Authentication Algorithm | | ESP | Cumple |
| Authentication Algorithm AH | | SHA-1 | Cumple |
| Encryption Algorithm ESP Cifrado | | 3DES | Cumple |
| Perfect Forward Secrecy | | Group 2 | Cumple |
| Security Assoc. Lifetime [s] | | 3600 | Cumple |
| Lifesize in KB (for renegotiation) | | 460800 | Cumple |
| **Datos Red Local** | | | |
| Proxy ID | | 150.1.60.135/32 | 10.94.82.7/28 |
| Puerto de servicio | | 7058 |  |